

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Высота порога дверных коробок внутри здания превышает 0,025 м | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | | Капитальный ремонт | 2029 |  |
| 2.3 | Отсутствует знак  доступности на входе. | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | | Установить знак  доступности. | 2019 |  |
| 2.4 | Отсутствует кнопка  вызова | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | | Установить кнопку  вызова. | 2018 |  |
| 2.5 | Тамбур не соответствует установленным нормам | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | | Капитальный ремонт | 2029 |  |
| 2.6 | Входная площадка не соответствует норме | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | | Провести реконструкцию | 2029 |  |
| 2.7 | Дверные проемы, двери не соответствуют нормам | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | | Капитальный ремонт | 2029 |  |
| 3 | **Пути движения внутри здания** | | | | | | |
| 3.1 | Отсутствует схема движения | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | Разместить схему движения | | 2019 |  |
| 3.2 | Доступный маршрут не обозначен знаками | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | Разместить знаки по маршруту движения | | 2019 |  |
|  | |
| 4 | **Санитарно-гигиенические помещения** | | | | | | | |
| 4.1 | Туалетная комната не соответствует установленным нормам | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | Капитальный ремонт | | 2029 |  | |
| 5 | **Система информации** | | | | | | | |
|  | Система информации на объекте отсутствует | | Индивидуальная помощь ответственных лиц | Приобрести и установить необходимое оборудование (визуальные, звуковые, тактильные) | | 2019 |  | |