

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовый автобус (от остановки до объекта), личный автотранспорт, грузовой автомобиль.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДУ (**К,С),  **ДЧ-И** (О, Г) ДП-И (У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДУ (**К,С) **ДЧ-И** (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДЧ-И** (К,О, С, Г), **ДП-И** (У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДУ** (К)**, ДЧ-И** (О, С, Г), **ДП-И** (У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДУ** (О, К, С) **ДЧ-И** (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДЧ-И** (О,У,К), **ДУ** (С, Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДУ** (К, С, Г), **ДЧ-И** (О, У) |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры**: данный объект объекта социальной инфраструктуры имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждается в ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности маломобильных групп населения. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

 Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не заасфальтировано. Нет стоянки для автомобилей. Прилегающая территория достаточно освещена.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения не возможны |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт и текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | **Все зоны и участки** | Капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2030 г.г. в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Частичная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями умственного развития. Полная доступность для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Полная доступность для инвалидов, передвигающихся на колясках

